|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **기종번호** | **RAM** | **ROM**  **(GB)** | **크기**  **(인치)** | **무게**  **(g)** | **두께**  **(mm)** | **디스플레이** | **해상도** | **CPU** | **배터리**  **(aHz)** |
| **Galaxy Note 노트10** | SM-N971NZSAKOO | 12 | 256 | 6.3 | 168 | 7.9 | LED | 2280x1080 | 엑시노스 9825 | 3500 |
| **Galaxy Note 10+** | SM-N976NZSAKOO | 12 | 256 | 6.8 | 196 | 7.9 | LED | 3040x1440 | 엑시노스 9825 | 4300 |
| **Galaxy Note 10+** | SM-N976NZSAKOO | 12 | 512 | 6.8 | 196 | 7.9 | LED | 3040x1440 | 엑시노스 9825 | 4300 |
| **Galaxy S10** | **SM-G977NZSEKOO** | 8 | 512 | 6.1 | 198 | 7.9 | LED | 3040x1440 | 퀄컴 스냅드래곤 SDM855 | 4500 |
| **LG V50** | **LM-V500N** | 6 | 128 | 6.3 | 183 | 8.3 | LED | 3120x1440 | 퀄컴 스냅드래곤 855 모바일 플랫폼 | 4000 |
| **LG V50s** | **LM-V510N** | 8 | 256 | 4.1 | 192 | 8.4 | LED | 2340x1080 | 퀄컴 스냅드래곤 855 프로세서 | 4000 |
| **Galaxy A90** | SM-A908N | 6 | 128 | 4.3 | 8.4 | 206 | LED | 1080x2400 | 스냅드래곤 855 | 4500 |
| **IPhone 11** | A2221 | 4 | 64 | 6.1 | 8.3 | 194 | LCD | 1792x828 | A13 Bionic | 4110 |
| **IPhone 11** | A2221 | 4 | 128 | 6.1 | 8.3 | 194 | LCD | 1792x828 | A13 Bionic | 4110 |
| **IPhone 11pro** | A2215 | 4 | 64 | 5.8 | 8.1 | 188 | LED | 2436x1125 | A13 Bionic | 3046 |
| **IPhone 11pro** | A2215 | 4 | 256 | 5.8 | 8.1 | 188 | LED | 2436x1125 | A13 Bionic | 3046 |
| **IPhone 11Pro Max** | A2218 | 4 | 64 | 6.5 | 8.1 | 226 | LED | 2688x1242 | A13 Bionic | 3046 |
| **Galaxy S9** | **SM-G960NGBAKOO** | 4 | 128 | 5.8 | 8.5 | 163 | LED | 2960x1440 | 엑시노트 9 | 3000 |
| **LG V40** | **LM-V409N** | 6 | 64 | 6.4 | 7.7 | 169 | LED | 3120x1440 | 퀄컴 스냅드래곤 845 SDM845 | 3300 |
| **IPhone X** | A1901 | 3 | 64 | 5.8 | 7.7 | 174 | LCD | 2436x1125 | A11 Bionic | 2716 |
| **IPhone XS** | A2097 | 4 | 64 | 5.8 | 7.7 | 177 | LED | 2436x1125 | A12 Bionic | 2658 |
| **IPhone Xr** | A2105 | 3 | 64 | 6.1 | 8.3 | 194 | LCD | 1792x828 | A12 Bionic | 2942 |
| **IPhone Xr** | A2105 | 3 | 128 | 6.1 | 8.3 | 194 | LCD | 1792x828 | A12 Bionic | 2942 |
| **Galaxy S10 E** | SM-G970N | 6 | 128 | 5.8 | 7.9 | 150 | LED | 2280x1080 | 엑시노스 9(9820) | 3100 |
| **Galaxy S10** | SM-G973N | 8 | 128 | 6.1 | 7.8 | 157 | LED | 3040x1440 | 엑시노스 9(9820) | 3400 |
| **Galaxy S10** | SM-G973N | 8 | 512 | 6.1 | 7.8 | 157 | LED | 3040x1440 | 엑시노스 9(9820) | 3400 |
| **Galaxy S10+** | SM-G975NZ KAKOO | 8 | 128 | 6.44 | 7.8 | 175 | LED | 3040x1440 | 엑시노스 9(9820) | 4100 |
| **Galaxy S10+** | SM-G975N | 8 | 512 | 6.44 | 7.8 | 175 | LED | 3040x1440 | 엑시노스 9(9820) | 4100 |
| **Galaxy Note 9** | **SM-N960NZWFKOO** | 6 | 128 | 6.38 | 8.8 | 201 | LED | 2960x1440 | 엑시노스 9(9810) | 4000 |
| **Galaxy Note 9** | **SM-N960NZWFKOO** | 8 | 512 | 6.38 | 8.8 | 201 | LED | 2960x1440 | 엑시노스 9(9810) | 4000 |
| **IPhone 7** | A1778 | 2 | 128 | 4.7 | 7.1 | 138 | LCD | 1334x750 | A10 Fusion | 1960 |
| **LG G8** | **LM-G820N** | 6 | 128 | 6.1 | 8.4 | 167 | LED | 3120x1440 | [퀄컴 스냅드래곤 855 SM8150](https://namu.wiki/w/%ED%80%84%EC%BB%B4%20%EC%8A%A4%EB%83%85%EB%93%9C%EB%9E%98%EA%B3%A4/8XX%20%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85#s-3.9.1) | 3500 |
| **Galaxy A3** | SM-A310N0 | 1 | 32 | 4.5 | 6.9 | 110.3 | LED | 960x540 | 퀄컴 스냅드래곤 410 MSM8916 | 1900 |
| **Galaxy A9 PRO** | G887N | 6 | 128 | 6.4 | 7.4 | 173 | LED | 2340x1080 | [퀄컴 스냅드래곤 7](https://namu.wiki/w/%ED%80%84%EC%BB%B4%20%EC%8A%A4%EB%83%85%EB%93%9C%EB%9E%98%EA%B3%A4%207)10 SDM710 Platform | 3400 |
| **Galaxy 폴더 2** | G160N | 2 | 32 | 3.8 | 16.1 | 164 | LCD | 480x800 | [퀄컴 스냅드래곤 4](https://namu.wiki/w/%ED%80%84%EC%BB%B4%20%EC%8A%A4%EB%83%85%EB%93%9C%EB%9E%98%EA%B3%A4%204)25 MSM8917 | 1950 |